| 需求规格说明 | | | 测试大纲 | | | 测试用例 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章节号 | 描述 | 大纲章节号 | 测试项名称 | 测试项标识 | 用例名称 | 用例标识 | 执行情况 | 备注 |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 文档审查-需求规格说明审查 | YL\_DC\_XQ\_1 | 不通过 | PT\_R2228\_1 |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 代码审查 | YL\_CR\_1 | 不通过 | PT\_R2228\_15 |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 输入不合法模板信息-模板管理 | YL\_SU\_MBCJ\_1 | 不通过 | PT\_R2228\_2 |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 输入不合法模板信息-指令模板 | YL\_SU\_MBCJ\_2 | 不通过 | PT\_R2228\_3 |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 卫星有效载荷控制指令生成正确率 | YL\_AC\_ZLZQL\_1 | 不通过 | PT\_R2228\_5 |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 常规指令生成并发送给测控系统时间 | YL\_AC\_ZLZQL\_2 | 通过 | / |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 手动指令生成并发送给测控系统时间 | YL\_AC\_ZLZQL\_3 | 通过 | / |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 用户界面操作响应时间 | YL\_AC\_YHXY\_1 | 通过 | / |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 数据库在四年数据下用户操作响应时间 | YL\_AC\_YHXY\_2 | 通过 | / |
|  | 需要自行根据大纲追踪填写 | 需要自行根据大纲追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | 根据说明追踪填写 | ASOS有效载荷控制计划接口 | YL\_IO\_KZJH\_1 | 通过 | / |